5.21

问题：

Git使用时，不要将含有.git的 文件夹拷贝到另一个含有.git的文件夹中。

不小心删了以前的workinglog 和 ppt 损失严重！~

180509\_ESR-038654截面尺寸14\*5mm，实验段长度84mm，获得力位移曲线

5.29

气袋折叠Joefold

\\ach-fs01\IT\Simulation\7\_15\_Joefold

Y:\doc\09\_CapabilityImprove\03\_AirbagFolding

Dyna 的后处理可以采用cfile

5.30

折叠气袋算例

Y:\cal\01\_Comp\03\_PAB\287\_180510\_ESR\_038665\_OH\_PAB\_HOUSING\_STRENGTH\_Zheng\01\_Input\Fold

5.31

在需要提取DEFORCE的结果时所设置的弹簧刚度应当尽量小。有两个好处，一个是计算速度会上去，二可以避免其它部件的冲击引起的微小振动将弹簧自身的拉力淹没。